АНКЕТА участника ППК
По программе ______________________________________________
Наименование программы проверки квалификации (например «Вода»)
Внимание! Заявка предназначена для оформления Заказа только для одной лаборатории!
	Полное юридического лица согласно выписки ЕГРЮЛ (для счет-фактуры)
	

	

	Сокращенное наименование в соответствии с уставными документами
	

	Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать договор, действует на основании
(обязательно скан-копию приказа, доверенности подписанта)
	

	Банковские реквизиты: ИНН, КПП (для счет-фактуры), ОГРН, банк, р/сч, к/сч, БИК
	



	Юридический адрес организации (для счет-фактуры)
	



	Почтовый адрес (для обмена финансовыми документами)
указать если отличается от юр. адреса
	



	Адрес доставки образцов и сотовый телефон принимающего лица

	

	ФИО (инициалы) контактного лица в лаборатории, телефон 

	

	ФИО(инициалы) контактного лица в бухгалтерии, е-mail, телефон
	

	Полное наименование лаборатории, организации 
(как прописывать в свидетельстве)
	



	Номер аттестата аккредитации лаборатории или номер записи в РАЛ (при наличии)
	

	ФИО (инициалы) руководителя лаборатории 
	

	Телефон (с кодом города), факс, 
е-mail
	


	Договор будет заключатся через котировки, тендер? Если да, то на каком сайте.
	

	Указать годы участия (для предоставления скидки по ПРЯМОМУ договору)
	

	
ДОКУМЕНТООБОРОТ
	                                         
      БУМАГА                                          ЭДО 

	Вариант доставки образцов

	курьерской службой
(экспресс-почта) Провайдера
	
	Самовывоз (лично или прислать курьерскую службу)
	


В соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2025 участник несет ответственность за нарушение конфиденциальности, фальсификацию результатов и сговор.
Подписывая данный документ, даю согласие на обработку персональных данных https://ооокомпетентность.рф/include/licenses_detail.php

Приложение: скан аттестата аккредитации (при наличии), приказа или доверенности на подписанта. 
В случае смены наименования, номера аттестата, обязуемся уведомить, для корректного оформления свидетельства участника ППК. 

Руководитель лаборатории   _________________________________(подпись)

Заполненную анкету направлять на электронную почту: msi@cmkt-kompet.ru                      
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Заявка по ППК №Нефть и нефтепродукты-2026 по ИНДИВИДУАЛЬНЫМ образцам
	Определяемый показатель 
	Рекомендуемая методика/метод
	Шифр образца
	Объем образца, мл
	Содержание в образце (ориентировочно)
	Стоимость участия, без НДС1
	Стоимость доп. образца без расчета, без  НДС1
	Выбор показателя (отметить).
	Доп. экземпляр, шт

	Объект: Нефть

	Плотность при 20 ºС 
	ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р ИСО 3675-2007, ISO 3675:1998, ASTM D5002-19, ASTM D1298-12b(2017), ASTM D4052-18a, ISO 12185:1996, ГОСТ 33364-2015, Р 50.2.075-2010
	Н-ПЛ/26
	1*1000
	770,0-900,0 кг/м3
	15 500,00 
за 1 показатель;
18 600,00 за 2 показателя
	9 500,00
	
	

	Плотность при 15 ºС
	
	
	
	
	
	
	
	

	Массовая доля воды 
	ГОСТ 2477-2014, ГОСТ Р 51946-2002, ГОСТ 32055-2013, ГОСТ ISO 3733-2013, ISO 3733:1999
	Н-В1/26
	2*100
	0,09-0,11 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля воды 
	
	Н-В2/26
	2*100
	0,45-0,55 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля воды 
	
	Н-В3/26
	2*100
	0,90-1,10 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля воды 
	
	Н-В4/26
	2*100
	1,35-1,65 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая концентрация хлористых солей 
	ГОСТ 21534-2021, ГОСТ 33703-2015, ASTM D3230-2019, ASTM D6470-99(2020)
	Н-ХС/26
	2*100
	47,5-52,5 мг/дм3
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля механических примесей 
	ГОСТ 6370-2018
	Н-МП/26
	2*100
	0,0450-0,0550 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Давление насыщенных паров 
	ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99), ГОСТ Р 52340-2005, ГОСТ 31874-2012, ГОСТ 8.601-2010, ASTM D6377-20, ASTM D323-20а, ISO 3007:1999
	Н-ДНП/26
	1*250
	50,0-55,0 кПа
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля серы 
	ГОСТ Р 50442-92, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 52660-2006 (ИСО 20884:2011), АSTM D 4294, ASTM D 2622
	Н-С/26
	1*100
	0,450-0,550 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Фракционный состав 
	ГОСТ 2177-99
	Н-ФС/26
	1*400
	20-350 ºC / 20-100 %
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля хлорорганических соединений (органических хлоридов) в нефти
	ГОСТ Р 52247-2021 (методы А, Б, В), ГОСТ 33342-2015, ASTM D 4929-19a

	Н-ОХ/26
	1*1000
	1-60 млн-1 (мкг/г, ppm)
	15 500,00
за 1 показатель;
18 600,00 за 2 показателя
	9 500,00
	
	

	Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Массовая доля парафинов 
	ГОСТ 11851-2018
	Н-ПАР/26
	2*100
	0,3-6 %
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Кинематическая вязкость при 20ºС 
	ГОСТ 33-2016, ГОСТ 33768-2015, ASTM D 445
	Н-ВК/26
	1*250
	2-100 мм2/с
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Температура текучести
	ГОСТ 20287-91, ASTM D 97
	Н-ТТЗ/26
	1*100
	от -15 ºС до -2 ºС
	15 500,00 за 1 показатель; 18 600,00 за 2 показателя 
	9 500,00
	
	

	Температура застывания
	
	
	
	
	
	
	
	

	Массовая доля сероводорода, метилмеркаптанов, этилмеркаптанов
	ГОСТ Р 50802-2021, ГОСТ 33690-2015, ГОСТ 32918-2014
	Н-СЕР/26
	1*1
	10-50 ррм 
(млн-1) 
	29 000,00
	18 400,00
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец мазут топочный)

	Температура вспышки в открытом тигле 
	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000), ASTM D 92
	М-ТВОТ/26
	1*250
	146-165 ºС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля воды 
	ГОСТ 2477-2014, ГОСТ Р 51946-2002, ГОСТ 32055-2013, ГОСТ ISO 3733-2013, ISO 3733:1999
	М-В/26
	2*100
	0,27-6,60 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Температура вспышки в закрытом тигле 
	ГОСТ 6356-75, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ Р 54279-2010, ГОСТ ISO 2719-2017, ГОСТ Р 53717-2009, ГОСТ ISO 13736-2009, ГОСТ Р ИСО 13736-2010, ГОСТ Р ИСО 3679-2010, ГОСТ ISO 3679-2017, ASTM D 56-16а, ASTM D93-20
	М-ТВЗТ/26
	1*250
	130-160 ºС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля серы 
	ГОСТ Р 50442-92, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 52660-2006 (ИСО 20884:2011), АSTM D 4294, ASTM D 2622
	М-С/26
	1*100
	0,450-0,550 % масс
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Плотность при 20ºС 
	ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р 57037-2016, ГОСТ 33364-2015, ASTM D1298-12b (2017), ISO 3675:1998
	М-ПЛ/26
	2*500
	898,0-902,0 кг/м3
	15 500,00
за 1 показатель;
18 600,00 за 2 показателя
	9 500,00
	
	

	Плотность при 15ºС
	
	
	
	903,0-908,0 кг/м3
	
	
	
	

	Температура застывания 
	ГОСТ 20287-91, ASTM D 97
	М-ТЗ/26
	2*100
	от -33 ºС до -27 ºС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля механических  примесей 
	ГОСТ 6370-2018
	М-МП/26
	2*100
	0,0120-0,0180 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Зольность 
	ГОСТ 1461-2023, ГОСТ 28583-90, ГОСТ ISO 6245-2016, ГОСТ 34193-2017, ISO 6245:2001, ASTM D482-19
	М-Зол/26
	1*125
	0,0005-0,2 %
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Кинематическая вязкость при 50ºС 
	ГОСТ 33-2016, ГОСТ 33768-2015, ASTM D 445
	М-ВК/26
	1*250
	50,0-75,0 мм2/с
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец масло турбинное)

	Плотность при 20 ºС 
	
 ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р 57037-2016, ГОСТ 33364-2015, ASTM D1298-12b (2017), ISO 3675:1998
	МТ-ПЛ/26
	2*500
	865,0-870,0 кг/м3
	15 500,00 
за 1 показатель;
18 600,00 за 2 показателя
	9 500,00
	
	

	Плотность при 15 ºС
	
	
	
	868,0-873,0 кг/м3
	
	
	
	

	Массовая доля серы 
	ГОСТ Р 52660-2006 (ИСО 20884:2011), АSTM D 4294, ASTM D 2622, ГОСТ 1437-75
	МТ-С/26
	1*100
	0,0090-0,0110 %
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014, ГОСТ Р 51946-2002, ГОСТ 32055-2013, ГОСТ ISO 3733-2013, ISO 3733:1999
	МТ-В/26
	2*100
	0,27-6,60 % масс
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Кинематическая вязкость при 50 ºС 
	ГОСТ 33-2016, ГОСТ 33768-2015, ASTM D 445
	МТ-ВК/26
	1*100
	18,0-28,0 мм2/с
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Температура вспышки в открытом тигле 
	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000), ASTM D 92
	МТ-ТВОТ/26
	1*250
	225-250 ºС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Кислотное число
	ГОСТ 5985-79, ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88), ГОСТ Р 52658-2006, ГОСТ 32327-2022, ГОСТ 32328-2013, ГОСТ 32333-2013, ГОСТ ISO 6618-2013, ГОСТ ISO 6619-2013, ГОСТ 29255-91 (ИСО 6618-87), ГОСТ 33907-2016, ГОСТ 28351-89 (ИСО 6353-1-82), ГОСТ Р МЭК 62021-1-2013, ASTM D3339-21, ISO 6618:1997, ISO 6619:1988
	МТ-КЧ/26
	2*100
	0,045-0,055 мг КОН/г
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Зольность 
	ГОСТ 1461-2023, ГОСТ 28583-90, ГОСТ ISO 6245-2016, ГОСТ 34193-2017, ISO 6245:2001, ASTM D482-19
	МТ-Зол/26
	1*125
	0,0005-0,2 %
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Температура застывания 
	ГОСТ 20287-91, ASTM D 97
	МТ-ТЗ/26
	1*100
	от -15 до -5 ºС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018
	МТ-МП/26
	2*100
	0,0450-0,0550 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Содержание  водорастворимых кислот и щелочей 
	ГОСТ 6307-75
	МТ-ВКЩ/26
	2*100
	4-9 рН
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец бензин автомобильный)

	Массовая доля серы 
	ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 52660- 2006 (ИСО 20884:2011), АSTM D 4294, ASTM D 2622
	Б-С/26
	1*100
	0,0270-0,0330 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99
	Б-ФС/26
	2*110
	20-230 оС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Давление насыщенных паров 
	ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99), ГОСТ Р 52340-2005, ГОСТ 31874-2012, ГОСТ 8.601-2010, ASTM D6377-20, ASTM D323-20а, ISO 3007:1999
	Б-ДНП/26
	1*250
	50,0-55,0 кПа
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Октановое  число по моторному методу
	ГОСТ 32340-2013, ГОСТ Р 52946-2019, ГОСТ 511-2015, ISO 5163:2014, ASTM D2700-21
	Б-ММОЧ/26
	2*500
	74-98 ед.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Октановое число по исследовательскому методу
	ГОСТ 32339-2013, ГОСТ Р 52947-2019, ГОСТ 8226-2015, ISO 5164:2014, ASTM D2699-21
	Б-ИМОЧ/26
	2*500
	76-100 ед.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая концентрация фактических смол 
	ГОСТ 1567-97, ГОСТ 32404-2013, ГОСТ Р 53714-2009, ГОСТ 8489-85, ASTM D381-22 и ISO 6246:2017
	Б-КФС/26
	1*50
	1-10
мг/100 см3 
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Плотность при 15 ºС
	ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р 57037-2016, ГОСТ 33364-2015, ASTM D1298-12b (2017), ISO 3675:1998
	Б-ПЛ/26
	2*500
	868,0-873,0 кг/м3
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля бензола 
	ГОСТ 29040-2018, ГОСТ Р ЕН 12177-2008, ГОСТ Р 52714-2018, ГОСТ 32507-2013, ГОСТ Р 51930-2002, ГОСТ 31871-2012, ASTM D3606, ASTM D6277, DIN EN 238, ГОСТ 33901-2016, ГОСТ EN 12177-2013, ГОСТ Р 52570-2006, ГОСТ 33902-2016, ГОСТ Р ЕН ИСО 22854-2010, ГОСТ Р 56873-2016, ГОСТ 33898-2016, ГОСТ Р 51941-2002, ГОСТ 34603-2019, DIN EN ISO 22854, ASTM D6839, ASTM D6729, ASTM D6730, ASTM D5986, ASTM D8071, ASTM D5443, ASTM D5580, ASTM D5134, ASTM D6229, ASTM D7753, ASTM D5769
	Б-МОДБ/26
	1*5
	0,04-30 %
	29 000,00 за 1 показатель;
32 000,00 за 2 показателя
	 18 400,00
	
	

	Объемная доля бензола
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объемная доля углеводородов олефиновых
	ГОСТ Р 52714-2018, ГОСТ 32507-2013
	Б-ОАУ/26
	1*5
	1,0-18,0 %
	29 000,00 за 1 показатель;
32 000,00 за 2 показателя
	 18 400,00
	
	

	Объемная доля углеводородов ароматических
	
	
	
	10,0-45,0 %
	
	
	
	

	Массовая доля органически связанного кислорода 
	ГОСТ Р ЕН 13132-2008, ГОСТ EN 13132-2012, ГОСТ Р 54282-2010, ГОСТ EN 1601-2017, ГОСТ Р ЕН 1601-2007, ГОСТ 32338-2013, ГОСТ Р 52256-2004, ГОСТ 33900-2016, ГОСТ Р ЕН ИСО 22854-2010, ГОСТ ISO 22854-2015, ГОСТ Р 54285-2010, ГОСТ Р 56867-2016, ГОСТ Р 56873-2016, ГОСТ Р 52714-2018, ГОСТ 32507-2013, ASTM D5845-01(2016), DIN EN 13132-2002, ISO 22854:2021, ASTM D6839-21a, ASTM D7423-17, ASTM D7754-19, ASTM D6729-20, ASTM D6730-21, ASTM D4815-15b(2019), ASTM D5986-96(2019), ASTM D5599-18
	Б-МОСК/26
	1*5
	0,001-35 %
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Концентрация N-метиланилина (монометиланилина – ММА)
	ГОСТ 32515-2013, ГОСТ Р 54323-2011
	Б-МАн/26
	1*5
	0,1-5,0 % об. 
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Объемная доля оксигенатов, на выбор:  метиловый спирт, этиловый спирт, пропиловый спирт,  изопропиловый спирт,  бутиловый спирт,  третичный бутиловый спирт,  вторичный бутиловый спирт, изобутиловый спирт, вторичный амиловый спирт,  метил-третичный бутиловый эфир МТВЕ, третичный амил-метиловый эфир,  этил-третичный амил-метиловый эфир,  ацетон , метилэтилкетон,  этил-третичный бутиловый эфир (стоимость участия указана за ОДИН ПОКАЗАТЕЛЬ ) 
	ГОСТ Р ЕН 13132-2008, ГОСТ EN 13132-2012, ГОСТ Р 54282-2010, ГОСТ EN 1601-2017, ГОСТ Р ЕН 1601-2007, ГОСТ 32338-2013, ГОСТ Р 52256-2004, ГОСТ 33900-2016, ГОСТ Р ЕН ИСО 22854-2010, ГОСТ ISO 22854-2015, ГОСТ Р 54285-2010, ГОСТ Р 56867-2016, ГОСТ Р 56873-2016, ГОСТ Р 52714-2018, ГОСТ 32507-2013, ASTM D5845-01(2016), DIN EN 13132-2002, ISO 22854:2021, ASTM D6839-21a, ASTM D7423-17, ASTM D7754-19, ASTM D6729-20, ASTM D6730-21, ASTM D4815-15b(2019), ASTM D5986-96(2019), ASTM D5599-18
	Б-ОКС/26
	3*3
	0,0005-25 %
	29 000,00 за расчет по 1 показателю; 
+3200 руб. за каждый следующий показатель
	 18 400,00
	
	

	Массовая доля марганца (Mn)
	М-049-Б/17, ГОСТ Р 52530-2006, ГОСТ 32514-2013, ГОСТ Р 51925-2011, ГОСТ Р 51942-2019, ГОСТ EN 237-2013, ГОСТ 32350-2013, ГОСТ 28828-90, ГОСТ Р 54278-2010, ASTM D5059-20, ASTM D 3237-17, ASTM D 3831-12(2017)
	Б-Мн/26
	1*5
	0,30-3,49 мг/дм3
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Массовая доля железа (Fe)
	
	Б-Ж/26
	1*50
	0,3-3,49 мг/дм3
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Массовая доля свинца (Pb)
	
	Б-Св/26
	1*50
	0,3-3,49 мг/дм3
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Содержание водорастворимых кислот и щелочей 
	ГОСТ 6307-75
	Б-ВКЩ/26
	2*100
	4-9 рН
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Массовая доля воды 
	ГОСТ 24614-81, ASTM D6304, ISO 12937:2000, ГОСТ 14870-77, ГОСТ Р 54281-2010, МИ 5К0.283.002-2012, ГОСТ Р 54284-2010, ГОСТ Р МЭК 60814-2013, ГОСТ IEC 60814-2014, ГОСТ Р 56340-2015, ГОСТ Р 56347-2015, ГОСТ 33733-2016, ГОСТ ISO 11021-2016, ГОСТ Р 57824-2017, ГОСТ Р 57826-2017, ГОСТ EN 13466-1-2013, ГОСТ EN 13466-2-2013, ГОСТ 9.717-91, ГОСТ 11736-78, ISO 760:1978, ISO 11021:1999, IEC 60814, ASTM E1064, ASTM D3401, ASTM E203, ASTM D4928
	Б-ВФ/26
	2*5
	0,001-0,015 %
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Испытание на медной пластинке** 
	ГОСТ 32329-2013, ГОСТ ISO 2160-2013
	Б-ИМП/26
	1*1000
	Класс 1-4
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец масло моторное)

	Кинематическая вязкость при 100 ºС 
	ГОСТ 33-2016, ГОСТ Р 53708-2009, ГОСТ 33768-2015, ISO 3104:2020, DIN EN ISO 3104-2021, ASTM D445-21e1, ASTM D7042-21a, ASTM D7483-21, ASTM D7279-20, ГОСТ 32060-2013, ASTM D2170/D2170M-18, ГОСТ 32191-2013, ASTM D2171/D2171M-18
	ММ-ВК/26
	1*100
	1-20 мм2/с
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля сульфатной золы
	ГОСТ 12417-94, ГОСТ ISO 3987-2013, ISO 3987:2010, ASTM D874-13a(2018), ASTM E2403-06(2018), DIN 51575-2016
	ММ-МСЗ/26
	2*30
	0,1-2,0 %
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Температура вспышки в открытом тигле 
	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000), ASTM D 92
	ММ-ТВОТ/26
	1*250
	225-250 ºС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Плотность при 20 ºС 
	ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р 57037-2016, ГОСТ 33364-2015, ASTM D1298-12b (2017), ISO 3675:1998
	ММ-ПЛ/26
	2*500
	865,0-870,0 кг/м3
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля механических примесей 
	ГОСТ 6370-2018
	ММ-МП/26
	2*100
	0,0040-0,0060 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Температура застывания 
	ГОСТ 20287-91, ASTM D 97
	ММ-ТЗ/26
	1*100
	от -15 до -5 ºС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля серы
	ГОСТ Р 52660-2006 (ИСО 20884:2011), ГОСТ Р 53203-2022, ГОСТ ISO 14596-2016, ГОСТ Р ЕН ИСО 14596-2008, ГОСТ 32139-2019, ГОСТ ISO 20884-2016, ГОСТ Р ЕН ИСО 20847-2010, ГОСТ ISO 20847-2014, ГОСТ 33194-2014, ГОСТ 34239-2017, ISO 14596:2007, ISO 20884:2019, ISO 20847:2004
	ММ-С/26
	1*100
	0,0090-0,0110 %
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Щелочное число 
	ГОСТ 11362-96, ГОСТ ISO 3771-2013, ГОСТ 30050-93, ГОСТ 32328-2013, ГОСТ ISO 6618-2013, ГОСТ 29255-91, ISO 6619:1988, ISO 3771:2011, ASTM D974, ISO 6618:1997, ASTM D2896, ASTM D4739
	ММ-ЩЧ/26
	2*100
	0,9-10,0 мг КОН/г
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Содержание водорастворимых кислот и щелочей 
	ГОСТ 6307-75
	ММ-ВКЩ/26
	2*100
	4-9 рН
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец топливо дизельное)

	Фракционный состав 
	ГОСТ 2177-99
	ДТ-ФС/26
	2*110
	180-370 ºС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля серы 
	ГОСТ 19121-73, ГОСТ Р 51859-2002, ASTM D 1266, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 52600-2006 (ИСО 20884:2011), ASTM D 4294
	ДТ-С/26
	1*100
	0,020 - 0,025 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля воды
	ГОСТ 24614-81, ASTM D6304, ISO 12937:2000, ГОСТ 14870-77, ГОСТ Р 54281-2010, МИ 5К0.283.002-2012, ГОСТ Р 54284-2010, ГОСТ Р МЭК 60814-2013, ГОСТ IEC 60814-2014, ГОСТ Р 56340-2015, ГОСТ Р 56347-2015, ГОСТ 33733-2016, ГОСТ ISO 11021-2016, ГОСТ Р 57824-2017, ГОСТ Р 57826-2017, ГОСТ EN 13466-1-2013, ГОСТ EN 13466-2-2013, ГОСТ 9.717-91, ГОСТ 11736-78, ISO 760:1978, ISO 11021:1999, IEC 60814, ASTM E1064, ASTM D3401, ASTM E203, ASTM D4928
	ДТ-ВФ/26
	2*5
	0,001-0,015 %
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Температура вспышки в закрытом тигле 
	ГОСТ 6356-75, ГОСТ Р 54279-2010, ГОСТ ISO 2719-2017, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ASTM D93-20, ISO 2719:2016
	ДТ-ТВЗТ/26
	1*250
	45-60 ºС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Кинематическая вязкость при 20 ºС 
	ГОСТ 33-2016, ASTM D445-21e1, ISO 3104:2023, ГОСТ 33768-2015
	ДТ-ВК20/26
	1*100
	3,5-6,5 мм2/с
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Кинематическая вязкость при 40 ºС 
	
	ДТ-ВК40/26
	1*100
	1,0-7,5 мм2/с
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Плотность при 20 ºС 
	ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р 57037-2016, ГОСТ 33364-2015, ASTM D1298-12b (2017), ISO 3675:1998
	ДТ-ПЛ/26
	2*500
	865,0-870,0 кг/м3
	15 500,00
за 1 показатель;
18 600,00 за 2 показателя
	9 500,00
	
	

	Плотность при 15 оС
	
	
	
	868,0-873,0 кг/м3
	
	
	
	

	Массовая концентрация фактических смол 
	ГОСТ 1567-97, ГОСТ 32404-2013, ГОСТ Р 53714-2009, ГОСТ 8489-85, ASTM D381-22 и ISO 6246:2017
	ДТ-КФС/26
	2*50
	1-10 мг/100 см3
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Предельная температура фильтруемости 
	ГОСТ 22254-92, ГОСТ Р 54269-2010, ГОСТ EN 116-2017, ГОСТ 33755-2016, ASTM D6371-17a, DIN EN 116-2018
	ДТ-ПТФ/26
	2*100
	от -50 до -2 ºС
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Цетановое число 
	ГОСТ 3122-67, ГОСТ Р 52709-2019, ГОСТ 32508-2013, ASTM D613-18ae1, ГОСТ ISO 5165-2014, ГОСТ EN 15195-2014, ГОСТ Р ЕН 15195-2011, ГОСТ Р 58440-2019, ASTM D6890-21
	ДТ-ЦЧ/26
	2*500
	45-65 ед. ЦЧ
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Температура застывания 
	ГОСТ 20287-91, ASTM D 97
	ДТ-ТЗ/26
	1*100
	от -15 до -5 ºС
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Температура помутнения 
	ГОСТ 5066-2018 (Метод Б), ISO 3015:2019, DIN EN ISO 3015-2019, ASTM D2500-17а, ASTM D5771-21, ASTM D5772-21, ASTM D5773-21, ASTM D7397-21, ASTM D7683-21, ASTM D7689-21
	ДТ-ТП/26
	2*50
	от -40 до -5 ºС
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Йодное число 
	ГОСТ 2070-82
	ДТ-ЙОД/26
	2*50
	2,70-3,30 г йода/100г
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Кислотность 
	ГОСТ 5985-79, ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
	ДТ-КЧ/26
	2*100
	0,3-5,0 мг КОН/100 см3
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля меркаптановой серы 
	ГОСТ 5985-79, ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88), ГОСТ 32327-2022, ГОСТ 32328-2013, ГОСТ 32333-2013, ГОСТ ISO 6618-2013, ГОСТ ISO 6619-2013, ГОСТ 29255-91 (ИСО 6618-87), ГОСТ 28351-89 (ИСО 6353-1-82), ГОСТ EN 12634-2014, ГОСТ Р МЭК 62021-1-2013, ASTM D3339-21, ISO 6618:1997, ISO 6619:1988
	ДТ-МС/26
	1*100
	0,001-0,030 %
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Полициклические ароматические
углеводороды (ПАУ)
	ГОСТ Р ЕН 12916-2008
	ДТ-ПАУ/26
	1*3
	1,10-12,00 % масс
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 ºС 
	ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006, ГОСТ ISO 12156-1-2012, EN ISO 12156 и ASTM D6079
	ДТ-СС/26
	1*30
	350-700 мкм
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Испытание на медной пластинке**
	ГОСТ 6321 (ИСО 2160-85)
	ДТ-ИМП/26
	1*1000
	Выдерживает/не выдерживает
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец конденсат газовый стабильный)

	Плотность при 20 ºС
	ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р ИСО 3675-2007, ISO 3675:1998, ASTM D5002-19, ASTM D1298-12b(2017), ASTM D4052-18a, ISO 12185:1996, Р 50.2.075-2010
	К-ПЛ/26
	2*500
	600,0-893,4 кг/м3
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля воды 
	ГОСТ 2477-2014, ГОСТ Р 51946-2002, ГОСТ 32055-2013, ГОСТ ISO 3733-2013, ISO 3733:1999
	К-В/26
	2*100
	0,27-6,60 % масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая концентрация хлористых солей 
	ГОСТ 21534-2021, ГОСТ 33703-2015, ASTM D3230-2019, ASTM D6470-99(2020)
	К-ХС/26
	2*100
	47,5-52,5 мг/дм3
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля механических примесей 
	ГОСТ 6370-2018
	К-МП/26
	2*100
	0,0450-0,055 %
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля серы 
	ГОСТ Р 50442-92, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 52660-2006 (ИСО 20884:2011), АSTM D 4294, ASTM D 2622
	К-С/26
	1*100
	0,450-0,550 %
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99
	К-ФС/26
	2*110
	35,0-200,0 оС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Давление насыщенных паров 
	ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99), ГОСТ Р 52340-2005, ГОСТ 31874-2012, ГОСТ 8.601-2010, ASTM D6377-20, ASTM D323-20а, ISO 3007:1999
	К-ДНП/26
	1*250
	50,0-55,0 кПа
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля хлорорганических соединений в газовом конденсате**
	ГОСТ Р 52247-2021
	К-ХОС/26
	1*1000
	1-60 мкг/г
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Коррозия медной пластинки**
	ГОСТ 32329-2013, ГОСТ ISO 2160-2013
	К-ИМП/26
	1*1000
	Класс 1-4
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец топливо для реактивных двигателей)

	Массовая концентрация фактических смол  
	ГОСТ 1567-97, ГОСТ 32404-2013, ГОСТ Р 53714-2009, ГОСТ 8489-85, ASTM D381-22, ISO 6246:2017
	ТРД-КФС/26
	2*50
	1,0-10,0 мг/100см3
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец масло трансформаторное)

	Кинематическая вязкость при 50 ºС 
	ГОСТ 33-2016, ГОСТ 33768-2015, ASTM D 445
	МТР-ВК/26
	1*100
	5,0 - 9,0 мм2/с
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Температура вспышки в закрытом тигле 
	ГОСТ 6356-75, ГОСТ Р 54279-2010, ГОСТ ISO 2719-2017, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ASTM D93-20, ISO 2719:2016
	МТР-ТВЗТ/26
	1*250
	135 - 150 ºС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля  механических примесей 
	ГОСТ 6370-2018
	МТР-МП/26
	2*100
	0,0120 - 0,0180 %масс.
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Плотность при 20 ºС
	ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р 57037-2016, ГОСТ 33364-2015, ASTM D1298-12b (2017), ISO 3675:1998
	МТР-ПЛ/26
	2*500
	865,0-870,0 кг/м3
	15 500,00
за 1 показатель;
18 600,00 за 2 показателя
	9 500,00
	
	

	Плотность при 15 оС
	
	
	
	868,0-873,0 кг/м3
	
	
	
	

	Содержание водорастворимых кислот и щелочей 
	ГОСТ 6307-75
	МТР-ВКЩ/26
	2*100
	4-9 рН
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Кислотное число
	ГОСТ 5985-79, ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88), ГОСТ Р 52658-2006, ГОСТ 32327-2022, ГОСТ 32328-2013, ГОСТ 32333-2013, ГОСТ ISO 6618-2013, ГОСТ ISO 6619-2013, ГОСТ 29255-91 (ИСО 6618-87), ГОСТ 33907-2016, ГОСТ 28351-89 (ИСО 6353-1-82), ГОСТ Р МЭК 62021-1-2013, ASTM D3339-21, ISO 6618:1997, ISO 6619:1988
	МТР-КЧ/26
	2*100
	0,045-0,055 мг КОН/г
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Температура застывания 
	ГОСТ 20287-91, ASTM D 97
	МТР-ТЗ/26
	1*100
	от -15 до -5 ºС
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 ºС 
	ГОСТ 6581-75
	МТР-ТАН/26
	2*230
	0,1-1,0 %
	29 000,00
	 18 400,00
	
	

	Массовая доля серы 
	ГОСТ Р 50442-92, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 52660-2006 (ИСО 20884:2011), АSTM D 4294, ASTM D 2622
	МТР-С/26
	1*100
	0,450-0,550 %
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля воды
	ГОСТ 24614-81, ASTM D6304, ISO 12937:2000, ГОСТ 14870-77, ГОСТ Р 54281-2010, МИ 5К0.283.002-2012, ГОСТ Р 54284-2010, ГОСТ Р МЭК 60814-2013, ГОСТ IEC 60814-2014, ГОСТ Р 56340-2015, ГОСТ Р 56347-2015, ГОСТ 33733-2016, ГОСТ ISO 11021-2016, ГОСТ Р 57824-2017, ГОСТ Р 57826-2017, ГОСТ EN 13466-1-2013, ГОСТ EN 13466-2-2013, ГОСТ 9.717-91, ГОСТ 11736-78, ISO 760:1978, ISO 11021:1999, IEC 60814, ASTM E1064, ASTM D3401, ASTM E203, ASTM D4928
	МТР-ВФ/26
	2*5 
	0,001-0,015 %
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля воды 
	ГОСТ 2477-2014, ГОСТ Р 51946-2002, ГОСТ 32055-2013, ГОСТ ISO 3733-2013, ISO 3733:1999
	МТР-В/26
	2*100
	0,27-6,60 %
	15 500,00
	9 500,00
	
	

	Массовая доля ионола 
	ГОСТ Р МЭК 60666-2013, ГОСТ IEC 60666-2014, СТО 56947007-29.180.010.008-2008, РД 34.43.105-89, РД 34.43.208-95, РД 34.43.209-97, МКХА 01-99, МКХА КН-01-12 (ФР.1.31.2015.21310), СТО 70238424.27.100.053-2013, ASTM D2668-07(2021), ASTM D4768-11(2019)
	МТР-И/26
	2*25
	0,05-2,00 %
	54 000,00
	18 400,00
	
	

	Массовая доля фурановых производных: фурфуриловый спирт,
фурфурол, 2-ацетилфуран, 
5-метилфурфурол**
	ASTM D5837-15, СТО 56947007-29.180.010.009-2008, РД 34.51.304-94, ГОСТ Р МЭК 61198-2013
	МТР-ФУРАН/26
	2*50
	0,5-25,0 млн-1 (мг/кг)
	54 000,00 за расчёт по 1 показателю;
 +3200 руб. за каждый следующий показатель
	8 300,00
	
	

	Класс чистоты жидкостей
	 ГОСТ 17216-2001
	МТР-КЛЧ/26
	1*1000 
	1-14
	62 000,00
	32 500,00
	
	


**	– ППК будет реализована в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043 без ссылки на аттестат аккредитации Провайдера.
	














Заявка по ППК №Нефть и нефтепродукты-2026 по КОМПЛЕКСНЫМ образцам
Название организации______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Название лаборатории______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Указать годы участия (для предоставления скидки) ___________________________________________________________________________________________________________________________

	Определяемый показатель 
	Шифр образца
	Рекомендуемая методика/метод
	Объем образца, мл
	Содержание в образце (ориентировочно)
	Стоимость участия, без НДС1
	Стоимость доп. образца без расчета, без  НДС1
	Выбор показателя (отметить)
	Доп. экземпляр, шт

	Объект: Нефтепродукты (образец топливо дизельное)

	Кислотность 
	ДТ-КОМП/26
	ГОСТ 5985-79, ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88), ГОСТ 32327-2022, ГОСТ 32328-2013, ГОСТ 32333-2013, ГОСТ ISO 6618-2013, ГОСТ ISO 6619-2013, ГОСТ 29255-91 (ИСО 6618-87), ГОСТ 28351-89 (ИСО 6353-1-82), ГОСТ EN 12634-2014, ГОСТ Р МЭК 62021-1-2013, ASTM D3339-21, ISO 6618:1997, ISO 6619:1988
	2 флакона по 1 дм3
	0,5-5,0 мг КОН/100 см3
	60 000,00
	29 000,00
	
	

	Плотность при 20 ºС 
	
	ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р 57037-2016, ГОСТ 33364-2015, ASTM D1298-12b (2017), ISO 3675:1998
	
	800-880 кг/м3
	
	
	
	

	Плотность при 15ºС
	
	
	
	800-880 кг/м3
	
	
	
	

	Фракционный состав 
	
	ГОСТ 2177-99
	
	185-380 ºС
	
	
	
	

	Массовая доля серы 
	
	ГОСТ 19121-73, ГОСТ Р 51859-2002, ASTM D 1266, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 52600-2006 (ИСО 20884:2011), ASTM D 4294
	
	0,0005-1,0 %
	
	
	
	

	Температура вспышки в закрытом тигле 
	
	ГОСТ 6356-75, ГОСТ Р 54279-2010, ГОСТ ISO 2719-2017, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ASTM D93-20, ISO 2719:2016
	
	25-100 ºС
	
	
	
	

	Предельная температура фильтруемости 
	
	ГОСТ 22254-92, ГОСТ Р 54269-2010, ГОСТ EN 116-2017, ГОСТ 33755-2016, ASTM D6371-17a, DIN EN 116-2018
	
	От -50 до -2 оС
	
	
	
	

	Кинематическая вязкость при 20 ºС
	
	ГОСТ 33-2016, ASTM D445-21e1, ISO 3104:2023, ГОСТ 33768-2015
	
	1,0-10,0 мм2/с
	
	
	
	

	Температура помутнения
	
	ГОСТ 5066-2018 (Метод Б), ISO 3015:2019, DIN EN ISO 3015-2019, ASTM D2500-17а, ASTM D5771-21, ASTM D5772-21, ASTM D5773-21, ASTM D7397-21, ASTM D7683-21, ASTM D7689-21
	
	От -50 до -2 оС
	
	
	
	

	Испытание на медной пластинке**
	
	ГОСТ 6321 (ИСО 2160-85)
	
	Выдерживает/ не выдерживает
	
	
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец мазут топочный)

	Температура вспышки в открытом тигле 
	М-КОМП/26
	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000), ASTM D 92
	1 флакон по 1 дм3
	80-210 ºС
	60 000,00
	29 000,00
	
	

	Массовая доля воды 
	
	ГОСТ 2477-2014, ГОСТ Р 51946-2002, ГОСТ 32055-2013, ГОСТ ISO 3733-2013, ISO 3733:1999
	
	0,03-2,0 %
	
	
	
	

	Температура вспышки в закрытом тигле 
	
	ГОСТ 6356-75, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ Р 54279-2010, ГОСТ ISO 2719-2017, ГОСТ Р 53717-2009, ГОСТ ISO 13736-2009, ГОСТ Р ИСО 13736-2010, ГОСТ Р ИСО 3679-2010, ГОСТ ISO 3679-2017, ASTM D 56-16а, ASTM D93-20
	
	50-170 ºС
	
	
	
	

	Массовая доля серы 
	
	ГОСТ Р 50442-92, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 52660-2006 (ИСО 20884:2011), АSTM D 4294, ASTM D 2622
	
	0,1-3,5 %
	
	
	
	

	Плотность при 20 ºС 
	
	ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р 57037-2016, ГОСТ 33364-2015, ASTM D1298-12b (2017), ISO 3675:1998
	
	900,0-990,0 кг/м3
	
	
	
	

	Температура застывания 
	
	ГОСТ 20287-91, ASTM D 97
	
	От -25 до +25 ºС
	
	
	
	

	Массовая доля механических примесей 
	
	ГОСТ 6370-2018
	
	0,005-1,0 %
	
	
	
	

	Зольность
	
	ГОСТ 1461-2023, ГОСТ 28583-90, ГОСТ ISO 6245-2016, ГОСТ 34193-2017, ISO 6245:2001, ASTM D482-19
	
	0,0005-1,0 %
	
	
	
	

	Кинематическая вязкость при 50 ºС 
	
	ГОСТ 33-2016, ГОСТ 33768-2015, ASTM D 445
	
	20-200 мм2/с
	
	
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец масло турбинное)

	Плотность при 20 ºС 
	МТ-КОМП/26
	
 ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р 57037-2016, ГОСТ 33364-2015, ASTM D1298-12b (2017), ISO 3675:1998
	1 флакон по 1 дм3
	830,0-900,0 кг/м3
	60 000,00
	29 000,00
	
	

	Кислотное число
	
	ГОСТ 5985-79, ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88), ГОСТ Р 52658-2006, ГОСТ 32327-2022, ГОСТ 32328-2013, ГОСТ 32333-2013, ГОСТ ISO 6618-2013, ГОСТ ISO 6619-2013, ГОСТ 29255-91 (ИСО 6618-87), ГОСТ 33907-2016, ГОСТ 28351-89 (ИСО 6353-1-82), ГОСТ Р МЭК 62021-1-2013, ASTM D3339-21, ISO 6618:1997, ISO 6619:1988
	
	0,006-0,10 
мг КОН/г
	
	
	
	

	Кинематическая вязкость при 50 ºС 
	
	ГОСТ 33-2016, ГОСТ 33768-2015, ASTM D 445
	
	20-59 мм2/с
	
	
	
	

	Температура вспышки в открытом тигле 
	
	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000), ASTM D 92
	
	160-250 ºС
	
	
	
	

	Зольность 
	
	ГОСТ 1461-2023, ГОСТ 28583-90, ГОСТ ISO 6245-2016, ГОСТ 34193-2017, ISO 6245:2001, ASTM D482-19
	
	0,0005-0,10 %
	
	
	
	

	Массовая доля серы 
	
	ГОСТ Р 52660-2006 (ИСО 20884:2011), АSTM D 4294, ASTM D 2622
	
	0,005-1,0 %
	
	
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец масло моторное)

	Кинематическая вязкость при 100 ºС 
	ММ-КОМП/26
	ГОСТ 33-2016, ГОСТ Р 53708-2009, ГОСТ 33768-2015, ISO 3104:2020, DIN EN ISO 3104-2021, ASTM D445-21e1, ASTM D7042-21a, ASTM D7483-21, ASTM D7279-20, ГОСТ 32060-2013, ASTM D2170/D2170M-18, ГОСТ 32191-2013, ASTM D2171/D2171M-18
	1 флакон по 1 дм3
	3-20 мм2/с
	60 000,00
	29 000,00
	
	

	Массовая доля сульфатной золы
	
	ГОСТ 12417-94, ГОСТ ISO 3987-2013, ISO 3987:2010, ASTM D874-13a(2018), ASTM E2403-06(2018), DIN 51575-2016
	
	0,1-3,0 %
	
	
	
	

	Температура вспышки в открытом тигле 
	
	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000), ASTM D 92
	
	140-290 ºС
	
	
	
	

	Плотность при 20 ºС 
	
	ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р 57037-2016, ГОСТ 33364-2015, ASTM D1298-12b (2017), ISO 3675:1998
	
	870,0-905,0 кг/м3
	
	
	
	

	Температура застывания
	
	ГОСТ 20287-91, ASTM D 97
	
	От -60 до 0 оС
	
	
	
	

	Массовая доля механических примесей 
	
	ГОСТ 6370-2018
	
	0,005-0,10 %
	
	
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец масло трансформаторное) 

	Кинематическая вязкость при 
50 ºС 
	МТР-КОМП/26
	ГОСТ 33-2016, ГОСТ 33768-2015, ASTM D 445
	1 флакон по 1 дм3
	3-14 мм2/с
	60 000,00
	29 000,00
	
	

	Температура вспышки в закрытом тигле 
	
	ГОСТ 6356-75, ГОСТ Р 54279-2010, ГОСТ ISO 2719-2017, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ASTM D93-20, ISO 2719:2016
	
	130-200 ºС
	
	
	
	

	Температура застывания
	
	ГОСТ 20287-91, ASTM D 97
	
	От  -50 до  -30 оС
	
	
	
	

	Плотность при 20 ºС 
	
	ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р 57037-2016, ГОСТ 33364-2015, ASTM D1298-12b (2017), ISO 3675:1998
	
	800,0-900,0 кг/м3
	
	
	
	

	Содержание водорастворимых кислот и щелочей 
	
	ГОСТ 6307-75
	
	6-9 рН
	
	
	
	

	Стабильность против окисления(пр)
	
	ГОСТ 981-75
	
	0,001-0,5 %
	
	
	
	

	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90оС
	
	ГОСТ 6581-75
	
	0,1-4 %
	
	
	
	

	Кислотное число 
	
	ГОСТ 5985-79, ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88), ГОСТ Р 52658-2006, ГОСТ 32327-2022, ГОСТ 32328-2013, ГОСТ 32333-2013, ГОСТ ISO 6618-2013, ГОСТ ISO 6619-2013, ГОСТ 29255-91 (ИСО 6618-87), ГОСТ 33907-2016, ГОСТ 28351-89 (ИСО 6353-1-82), ГОСТ Р МЭК 62021-1-2013, ASTM D3339-21, ISO 6618:1997, ISO 6619:1988
	
	0,005-0,5 мг КОН/г
	
	
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец бензин автомобильный)

	Массовая доля серы 
	Б-КОМП/26
	ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 52660- 2006 (ИСО 20884:2011), АSTM D 4294, ASTM D 2622
	2 флакона по 1 дм3
	0,0005-0,500 %
	60 000,00
	29 000,00
	
	

	Фракционный состав 
	
	ГОСТ 2177-99
	
	20 ºC-230 ºC
	
	
	
	

	Давление насыщенных паров 
	
	ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99), ГОСТ Р 52340-2005, ГОСТ 31874-2012, ГОСТ 8.601-2010, ASTM D6377-20, ASTM D323-20а, ISO 3007:1999
	
	35-110 кПа
	
	
	
	

	Массовая концентрация фактических смол 
	
	ГОСТ 1567-97, ГОСТ 32404-2013, ГОСТ Р 53714-2009, ГОСТ 8489-85, ASTM D381-22 и ISO 6246:2017
	
	0,5-7,0 мг/100см3
	
	
	
	

	Плотность при 15 ºС
	
	ГОСТ 3900-2022, ГОСТ Р 51069-97, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р 57037-2016, ГОСТ 33364-2015, ASTM D1298-12b (2017), ISO 3675:1998
	
	700,0-830,0 кг/м3
	
	
	
	

	Объемная доля бензола 
	
	ГОСТ 29040-2018, ГОСТ Р ЕН 12177-2008, ГОСТ Р 52714-2018, ГОСТ 32507-2013, ГОСТ Р 51930-2002, ГОСТ 31871-2012, ASTM D3606, ASTM D6277, DIN EN 238, ГОСТ 33901-2016, ГОСТ EN 12177-2013, ГОСТ Р 52570-2006, ГОСТ 33902-2016, ГОСТ Р ЕН ИСО 22854-2010, ГОСТ Р 56873-2016, ГОСТ 33898-2016, ГОСТ Р 51941-2002, ГОСТ 34603-2019, DIN EN ISO 22854, ASTM D6839, ASTM D6729, ASTM D6730, ASTM D5986, ASTM D8071, ASTM D5443, ASTM D5580, ASTM D5134, ASTM D6229, ASTM D7753, ASTM D5769
	
	0,05-5,0 %
	
	
	
	

	Испытание на медной пластинке**
	
	ГОСТ 32329-2013, ГОСТ ISO 2160-2013
	
	Класс 1-4
	
	
	
	

	Объект: Нефтепродукты (образец топливо для реактивных двигателей)

	Плотность при 20 ºС 
	ТРД-КОМП/26
	ГОСТ 3900-2022, ASTM D4052-18а, ГОСТ Р 57037-2016, ISO 12185:2024, ГОСТ Р 51069-97, ISO 3675:1998, ГОСТ ISO 3675-2014, ГОСТ Р ИСО 3675-2007, ASTM D1298-12b(2017), ГОСТ 33364-2015
	1 флакон по 1 дм3
	755-840 кг/м3
	60 000,00
	29 000,00
	
	

	Массовая доля серы 
	
	ГОСТ Р 51947-2002, ASTM D4294-21, ГОСТ 32139-2019, ГОСТ P ЕH ИСО 14596-2008, ГОСТ ISO 14596-2016, ISO 14596:2007, ASTM D3120-08(2019), ГОСТ 33194-2014, ASTM D2622-21, ASTM D1266-18, ГОСТ Р 53203-2022
	
	0,0003-1,0 %
	
	
	
	

	Фракционный состав 
	
	ГОCТ 2177-99
	
	60-300 ºC
	
	
	
	

	Кинематическая вязкость при 20 ºС  
	
	ГОСТ 33-2016, ASTM D445-21e1, ISO 3104:2023, ГОСТ 33768-2015
	
	1,0-14,0 мм2/с
	
	
	
	

	Температура вспышки в закрытом тигле 
	
	ГОСТ 6356-75, ГОСТ ISO 2719-2017, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ISO 2719:2016, ASTM D93-20, ISO 3679:2022, ГОСТ ISO 3679-2017, ГОСТ Р ИСO 3679-2010, ISO 13736:2021, ГОСТ ISO 13736-2009, ГОСТ Р ИСO 13736-2010, ASTM D56-21а
	
	20-70 ºС
	
	
	
	

	Температура начала кристаллизации
	
	ГОСТ 5066-2018, ГОСТ ISO 3013-2016
	
	От  -70 до -30 оС
	
	
	
	

	Кислотность 
	
	ГОСТ 5985-79, ASTM D3242-11(2017)
	
	0,05-1,0 мг КОН/100 см3
	
	
	
	

	Массовая доля меркаптановой серы 
	
	ГОСТ 17323-71, ГОСТ Р 52030-2003, ГОСТ 32462-2013, ASTM D3227-16
	
	0,0002-0,010 %
	
	
	
	


** – ППК по данным показателям будет реализована в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043 без ссылки на аттестат аккредитации Провайдера.
(пр) –  применяется для определения осадка после окисления.

Программа проверки квалификации (ППК)
Нефть и нефтепродукты-2026, реализуемая посредством проведения межлабораторных сличительных испытаний 
в рамках аккредитации в Национальной системе аккредитации, номер записи в РАЛ: RA.RU.430287
Программа проводится один раз в год по индивидуальным (для каждого показателя отдельный образец) и комплексным образцам (образец с набором показателей):
Объект Нефть;
Объект Нефтепродукты: 
	образец мазут топочный;
	образец масло моторное;

	образец бензин автомобильный;
	образец конденсат газовый стабильный;

	образец масло турбинное;
	образец топливо дизельное;

	образец масло трансформаторное;
	образец топливо для реактивных двигателей.




1. Сроки реализации ППК:
	Срок реализации программы:
	январь – ноябрь 2026 г.

	Срок подачи заявки: 
	до 30 мая 2026 года

	Срок рассылки ОК участникам:
	сентябрь - октябрь 2026 года

	Последний срок предоставления результатов участником:
	указан в инструкции к ОК

	Срок анализа полученных от участников данных:
	не позднее октября - ноября 2026 года

	Срок оформления и предоставления отчета участникам:
	не позднее ноября 2026 года



2. Платежи, касающиеся участия в ППК:
Стоимость участия в ППК: 
- указана в Заявке для каждого объекта ППК.

Стоимость и условия доставки образцов: 
- из офиса ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» - бесплатно;
- доставка образцов курьерской службой до лаборатории рассматривается индивидуально;
- доставка образцов: Н-СЕР/26, МТР-И/26, МТР-ФУРАН/26 осуществляется в термобоксах из пищевого пенополистирола, транспортной организацией, которая может обеспечить доставку с заданной температурой окружающей среды – от 8 500,00 руб. без НДС1 (зависит от региона). Так же вы можете самостоятельно забрать данные образцы своим курьером (курьерской службой).

При заключении договора через котировочные процедуры на электронных площадках, скидки за годы участия не предоставляются, а также Провайдер оставляет за собой право увеличить стоимость договора на 8 000 руб., в связи с возникновением дополнительных затрат.

Вы можете прислать заполненную заявку (образцы-показатели), для предварительного расчета стоимости участия в ППК.
1 - Провайдер находится на общем режиме н/о, НДС – 22 %.

ВАЖНО!
[bookmark: _Hlk80776285]Программы будут реализованы с ссылкой на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.430287.
ППК с ** будут реализовываться в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043.



3. Цели ППК и сведения о ней:
Целью ППК является оценивание характеристик функционирования лабораторий, в отношении конкретных видов измерений, испытаний, исследований.
Сведения о показателях, объекте, по методу/методике (если есть ограничения) – указаны в заявке. 
Участнику ППК предоставляется:
- инструкция к ОК, необходимое количество ОК (в зависимости от условий договора с Провайдером);
- свидетельство и заключение об участии лаборатории в ППК – электронный документ, подписанный ЭЦП;
- отчет по результатам ППК (копия) – по электронной почте.

4. Критерии участия:
В программе принимают участие лаборатории, выполняющие исследования объектов/показателей указанные в ППК, изъявивших желание участвовать в программе проверки квалификации независимо от организационно-правовой формы (от 2 участников) и наличия аккредитации. ППК проводится на добровольной основе.
Провайдер проверки квалификации может реализовать программы проверки квалификации (далее программы) по отдельным показателям в соответствии с ГОСТ ISO 13528-2024 «Статистические методы. Применение при проверке квалификации посредством межлабораторного сличения» приложение D п. D.1.1 (Билатеральная программа проверки квалификации) при наличии одного участника, когда качество функционирования оценивают с использованием предварительно определенного приписанного значения (п.7.3, п.7.4 ГОСТ ISO 13528-2024) и критериев функционирования.
5. Критерии для определения приписанного значения и оценивания характеристик функционирования:
Для количественного типа ожидаемых результатов: 
- приписанное значение устанавливается на основе аттестованного значения стандартного образца (п. 7.4. ГОСТ ISO 13528-2024); характеристики функционирования определяются по показателю z(z') (п. 9.4., 9.5 ГОСТ ISO 13528-2024);
- приписанное значение устанавливается на основе согласованного значения по результатам участников (п. 7.7. ГОСТ ISO 13528-2024); характеристики функционирования определяются по показателю z(z') (п. 9.4., 9.5 ГОСТ ISO 13528-2024).
Для качественного типа ожидаемых результатов: приписанное значение устанавливается на основе моды (наиболее распространённого наблюдения) (п. 11.3.5 ГОСТ ISO 13528-2024); оценивание функционирования на основе соответствия/несоответствия приписанному значению (пп. а п. 11.4.3 ГОСТ ISO 13528-2024).

6. Соглашения о конфиденциальности:
Вся информация, предоставляемая участниками Провайдеру, рассматривается как конфиденциальная, за исключением случаев, отраженных в договорах с участниками или в иных соглашениях, и если участники сами отказываются от конфиденциальности, а так же в исключительных случаях, когда официальный орган предъявляет к провайдеру ППК требование, основанное на законодательстве РФ, предоставить ему результаты программы проведения ППК. 
Свидетельство и заключение об участии лаборатории в ППК направляется каждому участнику по электронной почте персонально. Копия отчета по результатам ППК направляется участникам по электронной почте, оригинал хранится у Провайдера. В отчете результаты участников приводятся под кодовыми номерами без указания наименования лаборатории. 
7. Инструкция по подаче заявки на участия (контактные данные):
Анкету и заявки направлять на msi@cmkt-kompet.ru
Контактное лицо: Игнатьева Надежда Евгеньевна, тел. 8(846)249-49-40, 231-23-87
Сайт: https://ооокомпетентность.рф
ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
443041, Россия, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, город Самара, улица Никитинская, дом 53, помещ. Н3
Координаторы ППК:
Ягудина Я.И., Висков И.А., Фалкина Е.В. 
msi@cmkt-kompet.ru, 8(846)249-49-40



8. Прочие сведения 

Проверка ОК на однородность/стабильность, приобретение материалов для ОК, изготовление ОК, транспортировка ОК - возможна с привлечением внешних поставщиков (субподрядчиков). При выполнении работ/услуг с субподрядчиками заказ на выполнение такой работы размещается у компетентного субподрядчика, и провайдер проверки квалификации является ответственным за выполненную им работу.

Согласно РК Провайдера, правила по использованию отчетов отдельными лицами или организациями: 
- отчет является собственностью Провайдера проверок квалификации и участников ППК;
- любое копирование и/или перепечатка материалов запрещена, кроме случаев получения специального разрешения от правообладателя информации. В связи с этим, на сайте публикуются отчеты по реализованным ППК посредством МСИ, с паролем. За паролем Участник ППК может  обратиться к Провайдеру ООО "ЦМКТ "КОМПЕТЕНТНОСТЬ", по тел. 8(846) 231-23-87, 249-49-40 или электронном почте  provider@cmkt-kompet.ru.
[bookmark: _GoBack]
Важно: в случаях выявления сговора между участниками ППК и фальсификации результатов, Провайдер может предпринять следующие действия в отношении участника:
- отстранить участника от дальнейшего участия в ППК с последующей выдачей отчетных документов с прочерками;
- иные мероприятия в рамках системы менеджмента Провайдера.
